|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kunde** |  |  |
| Navn  Kruse Smith Eiendom |  | Telefon  51965750 |
| Postadresse  Postboks 8088 | Postnr  4068 | Sted  Stavanger |
| Anleggsadresse  Siriskjæret 11 | Postnr  4014 | Sted  Stavanger |
| Anl.nr. Leveransepunkt |  | Dato: |
|  |  |  |
| Leveranseavtale Gass  Ja  Nei | Dato | Signatur |
|  |  |  |
| **Installatør** |  |  |
| Navn  HELLEVIK VVS | Telefon  90 80 22 22 | Organisasjonsnummer  986 266 712 |
| Adresse  Gamleveien 68 | Postnummer  4315 | Sted  SANDNES |
| Sertifisert gasstekniker  Leif Ustad Kristensen / Stig Landa | Sertifikatnr:  804.11-025 / NG 9049 | Mobil  91 65 17 72 / 90 99 80 53 |
| Sertifisert faglig leder  Terje Hellevik / Ordin Tveiterå | Sertifikatnr:  804.11-017 / 804.11-216 | Mobil  90 80 33 33 / 92 49 00 48 |

**Installasjon Rør Brenner**

Ny installasjon  Ny brenner

Endring eller utbygning Endring eller utbygning

**Anleggstype**  Oppvarming  Prosess Annet

**Godkjent sveisesertifikat**  Ja  Nei

**Godkjent loddesertifikat**  Ja  Nei

**Skjult rørføring**  Ja  Nei

*Hvis skjult rørføring skal denne kontrolleres av Lyse før gjenkledning*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tilstrekkelig Gasskompetanse  Ja  Nei | Dato | Signatur |
|  |  |  |
| Planlagt dato for start av arbeid  01.04.14 | Antall forbruksteder  1 |  |
| Ønsket dato for start av gassleveranse  01.06.14 | Totalt installert effekt  410kW | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Forbrukssted / Type brenner** | **Effekt kW** | **Tilslutn.trykk barg** |
| 1 | Weishaupt | 410 | 100mbar |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Installasjon søknadspliktig PBL: Ja  Nei

Er brenner CE godkjent for bruk av NG i Norge I2H G20:  Ja  Nei

Avgasskanal kontrollert:  Ja  Nei

Tilstrekkelig romventilasjon:  Ja  Nei

Tilstrekkelig friskluftsåpninger for forbrenningsluft:  Ja  Nei

Tegninger, komponentliste og beregninger for prosjektering / installasjon vedlegges:

Vedlegg nedenfor er påkrevd for at installasjonstillatelse kan gis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vedlegg nr.** | **Nødvendige vedlegg** | **Vedlagt dokumentasjon** |  |
| 1 | Situasjonskart med planlagt rørtrasé | x |  |
| 2 | Gasstrykk/beregningstrykk |  |  |
| 3 | Rørmateriell |  |  |
| 4 | Kontrollprosedyrer |  |  |
| 5 | Trykkprøvingsprotokoll |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

***Installatør***

**Beskrivelse av arbeid:**

Det skal installeres en Viessmann Vitocrosal gasskjel for bruk til tilleggsvarme og backup i et varmepumpeanlegg.

Hele varmesentralen er ny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Installasjonstillatelse  Ja  Nei | Dato | Signatur |

***Kontrollør***

**Kommentar:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dimensjonering av kundesentral og måler** | |
| Sentralnr. | Avlest måler ved driftsetting |
| Måler type: | Standardssentral:  Ja  Nei (Tegninger vedlegges) |
| Korrektor type | Kundesentral monteres av  Lyse  Installatør |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **Ferdigmelding fra Installatør til Lyse**  Det bekreftes at anlegget er ferdigstilt og klart til gasspåslipp. | |
| Dato: | Underskrift: |
| Installatør melder fra til Lyse når anlegget er klart til å settes i drift. Det må påregnes 4-6 arbeidsdager fra melding er gitt til gass kan påsettes. Lyse tar kontakt med oppgitt kontaktperson hos Installatør for å avtale nærmere tidspunkt. | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Det bekreftes herved at installasjonen er bygget iht gjeldende forskrifter samt Norsk Gassnorm.*

*Alle sikkerhetsfunksjoner er testet og funnet i orden. Anlegget er bygget iht vedlagt dokumentasjon.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Underskrift Sertifisert Gasstekniker: |  | Sted / Dato: |
| *Kontrollør ved Lyse* | | |
| Underskrift Kontrollør i Lyse |  | Sted / Dato: |

Orginal med vedlegg sendes til Lyse på mail: [rorinstallasjon@lyse.no](mailto:rorinstallasjon@lyse.no)